características

1. capacidad: 1000 kg
2. centro carga: 600 mm
3. distancia entre eje: 1231
4. elevación máxima: 120mm
5. velocidad con/sin carga: 5 / 5.2 km/h
6. voltaje de batería: 2x 12V / 80Ah
7. largo total: 1590
8. ancho total: 700
9. radio de giro: 1640 mm
10. potencia del motor:0.6 (AC)

